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25-560 Kielce, ul. Zagnańska 141

Tel/fax: 041/366-02-69

email: demitech.kielce@gmail.com
OKNA TYPOWE na profilu VEKA 

	TYP OKNA
	WYMIAR

SZER. x WYS.
	OKUCIE


	SZYBA

4/16/4TFk=1.0 + Argon

	
	PERFECTLINE 5-kom
	ALPHALINE 6-kom

	01

02

03

03a
	565 x 535

865 x 535

1165 x 535

1465 x 535
	U

U

U

U
	256
300
366
424
	292
342
415
482

	04

05

06

07
	565 x 835

865 x 835

1165 x 835

1465 x 835
	U

U

U

U
	296
351
448
526
	337
399
509
598

	010-011

014-015

016-017

016a-017a

018-019

020-021

022-023
	565 x 1135

865 x 1135

1165 x 1135

1165 x 1135

1465 x 1135

1765 x 1135

2065 x 1135
	RU

RU

RU

R+RU

R+RU

R+RU

R+RU
	370
442
548
662
746
861
945
	420
502
623
752
848
978
1074

	026-027

030-031

032-033

032a-033a

034-035

036-037

038-039

038TS-039TS

065TS-066TS
	565 x 1435

865 x 1435

1165 x 1435

1165 x 1435

1465 x 1435

1765 x 1435

2065 x 1435

2065 x 1435

2365 x 1435
	RU

RU

RU

R+RU

R+RU

R+RU

R+RU

R+R+RU

R+R+RU
	423
500
626
762
842
921
1029
1213
1317
	479
568
712
865
957
1047
1169
1378
1497

	042-043

046-047

048a-049a

050-051

052-053

054-055
	565 x 1635

865 x 1635

1165 x 1635

1465 x 1635

1765 x 1635

2065 x 1635
	RU

RU

R+RU

R+RU

R+RU

R+RU
	464
572
816
955
1103
1205
	527
650
927
1085
1253
1369

	0B3-0B4

0B5-0B6

0B7-0B8
	865 x 2095

865 x 2195

865 x 2295
	R

R

R
	640
665
692
	727
755
787


W standardzie:

· mikrowentylacja w skrzydle uchylno – rozwiernym,

· szyba k=1,0
-  
   okucia do wyboru: WINKHAUS AUTOPILOT lub MACO Multi TREND
-      uszczelka dowrębowa
Dopłaty za kolory standardowe w systemie VEKA /winchester; mahoń; dąb bagienny; złoty dąb; orzech /: zewnętrzny +18%,                             obustronny kolor +35%. 
PODANE CENY SĄ CENAMI NETTO!! NALEŻY DOLICZYĆ VAT! ( 22% w przypadku samego zakupu, 7% w przypadku zakupu z usługą montażu!






